**Opsætning af ny fjernbetjening til ovenlysvinduet på badeværelset**

Ved ny fjernbetjening skal vinduet nulstilles for at glemme den gamle fjernbetjening.

Dette gøres ved at holde reset-knappen inde i 5 sekunder indtil vinduets motor begynder at køre op og ned. Motoren kører op og ned 5 gange, hvorefter vinduet er nulstillet.

Fjernbetjeningen kan nu finde vinduet.

Reset-knappen er dog svær at finde. Den sidder i selve rammen i loftet lige til venstre for det sorte kabel/ledning, som stikker ud af rammen øverst i højre side.

Hvis fjernbetjeningen stadig ikke kan finde vinduet, anbefaler Velux følgende:

Når vinduet nulstilles, og motoren begynder at køre op og ned, afbrydes strømmen.

Det er vigtigt, at strømmen afbrydes, mens motoren kører.

Fjernbetjeningen kan nu finde vinduet.